江阴市第四人民医院

设备招标公告

供应商其他资质要求（报价时须上传相关证书扫描件）

1、所投产品若为医疗设备，供应商必须为具有医疗器械生产企业许可证的生产商或具有医疗器械经营企业许可证的经销商（有效期内）；

2、需提供所投设备的医疗器械注册证和医疗器械注册登记表的扫描件（有效期内）

3、拟提供的设备必须在供应商有效的经营许可范围内；

一、采购清单：

序号	项目名称	技术要求	数量	单位	最高限价（单价：万元）	最高限价（万元）
1	彩超可视人流	详见下文	1	台	19	19
2	空气消毒机	详见下文	2	台	9	18
3	医用头灯	详见下文	1	台	2	2
1、交货时间：签订合同后30个自然日内，各供应商报出最早交货期限；
2、交货地点：江阴市第四人民医院；
3、付款方式：产品全部供货验收合格后第一周内付90%，余款十二个月后一次付清。

二、详细技术参数及功能要求：

（一）彩超可视人流诊疗系统技术参数

技术参数

★1、R10宽频变频妇科术中探头，变频≥5段（不含谐波变频），显示探头频率数值，两维和彩色频率均可视可调， 扫描角度≥ 157°。

★2、妇科专用术中探头不占用手术通道，探头最宽处≤2cm。

3、3.5Mhz R60宽频变频腹部探头，变频≥5段（不含谐波变频），显示探头频率数值，两维和彩色频率均可视可调。

4、在经阴道妇科手术术中引导时仅需使用下页卡接式专用窥器。（提供图片证明）。

5、主机具有多媒体托盘。

6、	监视器:≥17寸 高清晰、医用专业彩色液晶显示器。

7、	探头接口个数:≥3个（都为标准大探头接口）。

8、	二维灰阶成像：≥256灰阶。

9、	最大扫描深度：≥280mm，妇科术中探头6.5MHz最大探测深度≥120mm。

10、动态范围 ≥150dB ，0-150dB可视可调

11、增益调节：B/M/C/D均有独立旋钮调节。

12、实时诊断状态下剪贴板图像存储功能。

13、灰阶曲线≥14级可视可调,具有自定义灰阶曲线 。

14、所有增益旋钮的步进基量，可根据用户的习惯调节矫正。

15、彩色多普勒增益≥12级，连续可视可调。

16、彩色多普勒频率≥5段变频，可视可调。

17、彩色帧平均≥7级，可视可调。

18、彩色血流取样包大小≥6级，可视可调。

19、多普勒增益≥12级，连续可视可调。

20、多普勒频率≥4段变频，可视可调。

21、支持上下B/PW和左右B/PW模式。

22、最大测量速度：≥750cm/s。

23、最低测量速度：≤0.2cm/s。

24、超声图像及病案管理系统：

25、可进行调节动态、静态图像的存储, 无需特殊软件即能在普通PC直接观察图像； 动、静态图像采集、存储，在线剪贴板功能，存储的图像能与实时扫查图像同屏显示并可在线浏览。

26、快速“一键”进入工作站，对病档进行编辑。

27、胎儿生长曲线。

28、电影回放≥1024帧、可调回放速度。

29、主机硬盘，硬盘容量≥200G。

（二）空气消毒机技术参数

1、吸顶式安装，不占用室内空间；

★2、设备的进风口、出风口与吊顶平齐，不得凸出吊顶，避免降低空气循环效率，提供彩页及实际安装图片；

3、吸风口与出风口直线距离≥0.8米，避免污染空气与消毒空气相互干扰，降低空气消杀效率，提供证明技术文件；

4、进气口安装有MERV6级高效空气过滤器，过滤灰尘，提供证明技术文件；

★5、室内空气由4个低噪音风扇吸入紫外线仓，吸气量≥85m³/h，吸入空气通过消毒仓时间≤0.7s，快速消杀，杀菌率≥99.9%；

6、紫外线灯管容纳在紫外线仓内，无紫外线泄露，人机共存；

7、紫外线灯管UVC峰值波长为253.7nm，不产生臭氧，寿命≥9000小时；

8、紫外线灯管C波段辐照强度≥254μw/c㎡，提供厂家盖章的检测报告；

★9、可以杀灭冠状病毒、结核杆菌等≥10种以上的病毒、细菌等，提供厂家盖章的检测报告；

（三）医用头灯技术参数

序号	项目名称	技术规格及要求	数量

1

LED头灯	头灯	无线头灯

1台
光斑直径	100mm@500mm
★最高照度	50，000Lux@200mm
★亮度调节	五档
电量提示	五档
灯头直径	18mm
灯头调节范围	任意角度
续航时间	随工作电流不同而不同，最大可超过24h
色温	5500k-6500k
LED寿命	100,000小时
电池参数	可充电聚合物电池2000mAh3.7V,可拆换
整机重量	150g(含电池)

备注：

1、以上打“★”项参数为必要条款，其中任何一条不满足视为无效报价；非打“★”项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，供应商应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。

2、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如“报价文件技术规范描述”完全照抄“询价文件技术要求”的，有被判定为表述含糊、报价无效的风险；

3、如成交供应商供货产品的技术参数与“报价文件技术规范描述”不符，则按“提供虚假材料谋取成交”处理。

三、备件及资料：

1、为保证设备正常运行,卖方应在中国境内设置备件库,存入所有必须的备件,并保证8年以上的供应期。

2、专用工具：卖方向买方提供设备维护的专用工具。

3、卖方向买方提供设备的全套技术资料。

4、卖方向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求及参数。

四、技术培训：

1、卖方技术人员必须免费对安装、调试、操作、维修、保养等事项向买方作现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

2、根据设备技术要求，向买方提供使用人员和维修技术人员的集中培训。

五、安装及验收：

1、在货物到达使用单位后卖方应在5天内派工程技术人员到买方开箱安装调试并承担由此产生的一切费用。

2、设备安装后，按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准，验收专用仪器，并承担相关费用。

六、质量保证及售后服务：

1、免费保修期≥二年。

2、保证年开机率98%以上（按365天/年计算）如未能达到则每超过一天延长一周保修期。

3、设备有故障，卖方应在接到买方通知后24小时内到达买方单位并及时有效地排除故障。

4、供应商若非投标产品原厂家的，签订合同时须提供该产品原厂家（或驻中国办事机构）出具的有效的经销授权书。

七、付款方式：

产品全部供货验收合格后第一周内付90%，余款十二个月后一次付清。